Data/hora: 16/06/2024 00:38:08

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/12/1993
Data da última atualização: | 17/12/1993
Autoria: | REZENDE, M. A.; ESCOBEDO, J. F.; FERRAZ, E. S. B.
Título: | Retratibilidade volumetrica e densidade aparente da madeira em funcao da umidade.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | IPEF, Piracicaba, n.39, p.33-40, ago.1988
ISSN: | 0100-4557
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho e fornecer equacoes gerais relacionando densidade aparente da madeira com a sua umidade. Essas equacoes sao baseadas em modelos experimentais e teoricos, considerando as variacoes de massa e de volume com o teor de agua na madeira. Elas fornecem as diversas transformacoes para densidade de uma maneira geral, para qualquer especie de madeira, e sao fundamentalmente importantes do ponto de vista pratico e economico, principalmente quando se deseja quantificar um lote de madeira. As vantagens da utilizacao destas equacoes se baseiam no fato de que a partir de uma unica relacao entre massa e volume para uma determinada amostra de madeira, e a umidade em que esta foi obtida, pode-se obter as demais necessarias.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (8803-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS