Data/hora: 21/06/2024 16:20:35

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 05/05/2016
Data da última atualização: | 05/05/2016
Autoria: | MARCHESAN, R.; TECCHIO, M. M.; LOIOLA, P. L.; JUIZO, C. G. F.; ROCHA, M. P. da; KLITZKE, R. J.
Título: | Avaliação das técnicas de anelamento e inserção de sabre em árvores de Eucalyptus grandis visando maior qualidade da madeira serrada.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 695-703, out./dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar duas técnicas de intervenções em um povoamento de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, através dos tratamentos de anelamento prolongado e a inserção do sabre de motosserra até a medula da árvore em dois períodos distintos, 70 e 100 dias. Essas intervenções, por sua vez, tiveram o objetivo de minimizar os defeitos provocados pela liberação das tensões de crescimento da madeira de Eucalyptus grandis durante o desdobro das toras. Para isto, foram derrubadas 25 árvores de um plantio de Eucalyptus grandis com 20 anos de idade, em que, foram utilizadas 5 árvores para cada tratamento avaliado. Como parâmetro de comparação, quantificou-se o número de tábuas que apresentaram rachaduras na extremidade, o índice de rachadura de extremidade (IRT%) e o rendimento em madeira serrada (R%). As técnicas avaliadas apresentaram diferença estatística entre si pelo teste de Tukey, com redução de até 67,40% de tábuas que apresentaram rachaduras de extremidade. O rendimento mostrou-se satisfatório para as árvores que tiveram intervenções, proporcionando menos perda de madeira na forma de destopo, principalmente para a técnica de inserção do sabre da motosserra até a medula das árvores com abate após a 100 dias.
Palavras-Chave: | Desdobro; Tensão de crescimento.
Thesagro: | Rendimento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55022-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS