Data/hora: 23/06/2024 06:51:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças.	
Data corrente: 	17/11/2014	
Data da última atualização: 	17/11/2014	
Autoria: 	THEBALDI, M. S.; ROCHA, M. S. da; SANDRI, D.; FELISBERTO, A. B.; AVELINO NETO, S.	
Título: 	Diferentes tipos de água e seu efeito na uniformidade de gotejadores na cultura de tomate.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Irriga, Botucatu, v. 18, n. 1, p. 212-222, abril/jun. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve objetivo avaliar a uniformidade de aplicação de água na irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial, antes e após um ciclo da cultura do tomate de mesa irrigado com água residuária tratada proveniente de abate de bovinos, fertirrigação convencional e água natural de um córrego. Os ensaios de vazão por emissor foram realizados em três linhas de cada combinação de água e tipo de gotejamento,  em um total de 12 gotejadores por lateral, nos emissores novos a após 90 dias do ciclo da cultura. Com as vazões, foram calculados o CUC, CUD e CUE de cada tratamento. Houve maior redução dos valores de CUC, CUD e CUE na irrigação com água residuária  e gotejamento enterrado. Após o ciclo da cultura do tomate o CUC foi classificado como excelente para a maioria dos tratamentos.	
Palavras-Chave: 	Efluente; Gotejamwento subsuperficial.	
Thesagro: 	Fertirrigação; Lycopersicon esculentum; Tomate.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CNPH - (39324-1) - ADD - AP - CD - CD 405 -  - CD 405 - DIS