Data/hora: 22/09/2024 18:42:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/02/2017	
Data da última atualização: 	17/02/2017	
Autoria: 	MELO, R. R. de; ROCHA, M. J.; RODOLFO JUNIOR, F.; STANGERLIN, D. M.	
Título: 	Análise da influência do diâmetro no rendimento em madeira serrada de cambará.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 393-398, out./dez. 2016.	
DOI: 	10.4336/2016.pfb.36.88.1151	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo determinar e avaliar o rendimento de madeira serrada de cambará (Qualea sp.) em diferentes classes de diâmetro. O estudo foi realizado em uma serraria localizada na região Norte do Estado de Mato Grosso, onde foram selecionadas sessenta toras, aleatoriamente, e agrupadas em quatro classes de quinze toras cada. As classes avaliadas foram: diâmetros inferiores a 55 cm (classe I); entre 55 e 65 cm (classe II), entre 65 e 75 cm (classe III) e diâmetros superiores a 75 cm (classe IV). Em média, observou-se cerca de 52% de rendimento para o cambará. Observou-se ainda que a classe diamétrica influenciou significativamente o rendimento do cambará, sendo a classe IV a que proporcionou maior rendimento. Entretanto, não se verificou tendência linear significativa para a relação entre estas variáveis e sim um comportamento parabólico, com os maiores percentuais de aproveitamento da madeira observados para a maior e menor classe avaliadas.	
Palavras-Chave: 	Amazon wood; Madeiras da Amazônia; Sawmill; Wood sawing.	
Thesagro: 	Rentabilidade; Serraria.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155654/1/Analise-da-influencia-do-diametro.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55605-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS