Data/hora: 11/06/2024 01:21:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/05/2002	
Data da última atualização: 	17/05/2002	
Autoria: 	IWAKIRI, S.; SILVA, J. R. M. da; MATOSKI, S. L. S.; LEONHADT, G.; CARON J.	
Título: 	Produção de chapas de madeiras aglomerada de cinco espécies de pinus tropicais.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 137-142, 2001.	
ISSN: 	1415-0980	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o potencial de utilização de cinco espécies de pinus tropicais para a produção de chapas de madeira aglomerada. As espécies estudadas foram Pinus oocarpa, P. caribatea, P. chiapensis, P. maximinoi; P. tecunumannii e mistura destas. As chapas foram produzidas com resina uréia-formaldeído, com massa específica nominal de 0,70... . As chapas de P. caribaea apresentaram maiores valores médios de absorção de água e inchamento em espessura. O P. tecunumannii foi a espécie que apresentou maior ligação interna das chapas. Para os módulos de elasticidade e ruptura não foram constatadas diferenças estatísticas entre as espécies, no entanto, a maior média absoluta para estas propriedades foi obtida para chapas de P. maximinoi. Todos so valores médios das propriedade mecânicas foram superiores ao valor mínimo referenciado na rma CS 236-66, indicando grande potencial destas espécies para produção de chapas de madeira aglomerada.	
Palavras-Chave: 	Aglomerado; Particleboard; Pinus tropical; Propriedade física; Tropical pine.	
Thesagro: 	Propriedade Mecânica.	
Thesaurus Nal: 	mechanical properties; physical properties.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (30201-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS