Data/hora: 07/06/2024 13:28:04

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/02/1993
Data da última atualização: | 15/02/1993
Autoria: | SOUZA, A. P.; DELLA LUCIA, R. M.; RESENDE, G. C.
Título: | Estudo da densidade basica da madeira de Eucalyptus microcorys F. Muell, cultivado na regiao de Dionisio, Minas Gerais.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.3, n.1, p.16-27, jan./jun. 1979.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sao objetivos deste estudo verificar a variacao da densidade basica na direcao axial e radial do tronco de Eucalyptus microcorys F.Muell e determinar a densidade basica media da especie num povoamento com 8 anos de idade, da regiao de Dionisio, MG. No trabalho foram utilizadas 50 arvores selecionadas de acordo com as exigencias da Comissao Pan-Americana de Normas Tecnicas. Retiraram-se discos da base (0,10m), do DAP (1,30m) e da base para a copa, de 2 em 2 metros, ate o topo de cada tronco. Nas condicoes deste estudo, chegou-se as seguintes conclusoes: 1.A densidade basica media do povoamento foi de 0,598+-0,009 g/cm3, ao nivel de 95% de probabilidade. 2.A densidade basica media da arvore pode ser estimada por meio da seguinte equacao: DBM=0,18267 + 0,70246 DB, em que DBM e a densidade basica media da arvore e DB e a densidade basica ao nivel do DAP. #.As arvores menos vigorosas (DAP inferior a 10cm) apresentam densidade basica media significativamente inferior a das arvores com diametro superior a 15cm.
Palavras-Chave: | Densidade; Eucalyptus microcorys.
Thesagro: | Madeira.
Thesaurus Nal: | density.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10976-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS