Data/hora: 11/06/2024 01:24:26

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 05/05/2009
Data da última atualização: | 05/05/2009
Autoria: | FERRAZ, J. M.; DEL MENEZZI, C. H. S.; TEIXEIRA, D. E.; OKINO, E. Y. A.; SOUZA, F. de; BRAVIM, A. G.
Título: | Propriedades de painéis de partículas laminadas paralelas utilizados como alternativa à madeira maciça.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 15, n. 1, p. 67-74, jan./mar. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

LSL (laminated strand lumber) e OSL (oriented strand lumber) são compostos estruturais recentemente introduzidos no
mercado dos países que, tradicionalmente, empregam a madeira na construção civil. Surgiram como uma alternativa ao uso de madeira
maciça, tendo em vista sua escassez. Objetivou-se, principalmente, neste estudo verificar o efeito do uso de partículas com diferentes
comprimentos nas propriedades físicas e mecânicas desse tipo de painel. Foram produzidos seis painéis utilizando-se partículas de
15 cm (oriented strand lumber - OSL) e 30 cm (laminated strand lumber - LSL), produzidas a partir de lâminas de Chrysophyllum sp.
Foram determinadas as propriedades de flexão estática (MOE// e MOR//), compressão paralela (COMP//), inchamento em espessura
(IE), absorção de água (AA) e expansão lateral (EL) após 2 e 24 horas de imersão em água, segundo a norma ASTM D5456 (ASTM,
2006). As propriedades de resistência foram comparadas com as da madeira sólida. Foi feita também avaliação não-destrutiva das
propriedades de flexão por meio da técnica de ondas de tensão. Os resultados obtidos indicaram que não houve diferença significativa
entre OSL e LSL, para as propriedades mecânicas. No entanto, para as propriedades físicas, o OSL apresentou-se com maior
estabilidade dimensional, dados os menores valores de IE, AA e EL. Quando comparados à madeira sólida de Chrysophyllum sp., os
painéis OSL e LSL obtiveram valores de resistência mecânica próximos, mas estatisticamente inferiores.

Palavras-Chave: | Geometria das partículas; LSL; OSL; Propriedade física e mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45089-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS