Data/hora: 21/06/2024 14:20:55

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 25/06/2008
Data da última atualização: | 25/06/2008
Autoria: | DEL MENEZZI, C. H. S.; TOMASELLI, I. SOUZA, M. R. de.
Título: | Avaliação não-destrutiva de painéis OSB modificados termicamente: parte 1- efeito do tratamento térmico sobre a velocidade de propagação de ondas de tensão.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 76, p. 67-75, dez. 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Painéis de partículas orientadas (OSB) apresentam instabilidade dimensional superior à dos compensados. Para contornar tal limitação vem sendo estudado desde 2001 um método de tratamento térmico para reduzir o inchamento em espessura deste tipo de painel. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo realizar avaliação não-destrutiva e estudar o efeito deste tratamento térmico sobre as propriedades
acústicas de painéis OSB. Painéis comerciais de OSB (Pinus sp., 640 kg/m³, 12,5mm, três camadas) foram tratados termicamente em prensa laboratorial de acordo com dois níveis de temperatura (190ºC e 220ºC) e três tempos (12, 16 e 20 minutos). Cada combinação de temperatura e tempo foi considerada um tratamento, totalizando desta forma seis tratamentos. Foram avaliadas seis repetições por tratamento, num total de 36 painéis. A avaliação não-destrutiva foi feita por meio do método de propagação de ondas de tensão antes do tratamento térmico, após o tratamento e após a climatização final dos painéis, onde foram determinados o módulo de elasticidade dinâmico (Ed) e a velocidade de propagação da onda (vo). O resultados demonstraram que o tratamento térmico altera essas propriedades, sendo observado um comportamento antagônico entre o aumento de vo e a redução de Ed. Temperatura mais elevada e tratamento mais longo implicaram em alterações mais freqüentes. Foi identificado que o tratamento térmico reduz a higroscopicidade e provoca perda de massa o que alterou vo, enquanto que Ed foi afetado pela perda de massa. Essas alterações indicam que o método de propagação de ondas de tensão poderia ser efetivo na estimativa de propriedades físicas e mecânicas de painéis OSB tratados termicamente.

Palavras-Chave: | Avaliação não-destrutiva; Non-destructive evaluation; Ondas de tensão; OSB panels; Painéis OSB; Stress waves; Thermal treatment.
Thesagro: | Tratamento Térmico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)