Data/hora: 21/06/2024 10:45:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	20/07/2005	
Data da última atualização: 	20/07/2005	
Autoria: 	STAHL, J.; TREVISAN, R.; HASELEIN, C. R.; LOPES, M. de C.; ROSSO, S.	
Título: 	Comparação entre as propriedades mecânicas da madeira verde e seca de Eucalyptus grandis.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 9., 2003, Nova Prata, RS. Floresta: função social: anais. Nova Prata: Prefeitura Municipal, 2003.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	Neste trabalho foram estudadas as propriedades mecânicas da madeira de seis matrizes de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden provenientes de um povoamento localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul. Confeccionou-se corpos de provas a partir dos pranchões centrais das duas primeiras toras das árvores e realizou-se os ensaios das propriedades de flexão estática, compressão perpendicular e paralela à grã, cisalhamento, tração perpendicular à grã, fendilhamento e dureza, segundo a norma ASTM D143-94 (1995). Os ensaios foram realizados com a madeira saturada e os resultados comparados com os obtidos por Lopes (2002) para as mesmas propriedades com a madeira seca (12% de umidade). Verificou-se que ocorreu uma diminuição nos valores das propriedades para a madeira verde em relação a madeira a seca (12%  de umidade), exceto no teste tração perpendicular às fibras cujos resultados não diferiram estatisticamente.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis; Madeira; Propriedade Mecânica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (38009-1) - ADD - PL - -- - CD0055 -  -  - DIS