Data/hora: 16/06/2024 07:04:40

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/07/1993
Data da última atualização: | 07/07/1993
Autoria: | GONCALEZ, J. C.; GOMIDE, J. L.; VITAL, B. R.
Título: | Estudos tecnologicos da madeira de brotacoes de Eucalyptus grandis para producao de celulose kraft.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.10, n.1, p.1-15, jan./jun. 1986.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram estudadas madeiras de brotacoes de Eucalyptus grandis, com 2, 3, 4 e 5 anos, para a producao de celulose "Kraft", comparadas com madeira da mesma especie, com 7 anos de idade, obtida de arvores provenientes de sementes (testemunha). As fibras de todas as madeiras apresentaram dimensoes semelhantes. Os teores de holocelulose e pentosanas nao diferiram estatisticamente da testemunha. Os teores de lignina e de extrativos das brotacoes de 2 a 3 anos, em linhas gerais, mostraram resultados semelhantes aos da testemunha, tendo as brotacoes de 4 a 5 anos apresentado valores superiores a da testemunha. Os rendimentos da polpacao nao mostraram diferencas estatisticas, exceto entre a brotacao de 2 anos e a testemunha demonstrou tendencias de superioridade com relacao a todas as propriedades fisico-mecanicas estudadas. A polpa de brotacoes de 5 anos apresentou inferioridade de resistencia a tracao, alongamento e indice de arrebentamento e superioridade no indice de rasgo, em relacao as demais brotacoes. Entre as brotacoes de 2, 3 e 4 anos ocorreram variacoes nas propriedades fisico-mecanicas estudadas, mas dentro de limites aceitaveis para sua utilizacao.
Palavras-Chave: | Celluloses; Propriedade fisico-mecanica.
Thesagro: | Celulose; Eucalyptus Grandis; Madeira.
Thesaurus Nal: | mechanical properties; wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10585-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS