Data/hora: 03/06/2024 07:35:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	15/02/2016	
Data da última atualização: 	15/02/2016	
Autoria: 	ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.; BOASORTE, R. A.	
Afiliação: 	TORQUATO MARTINS DE ANDRADE NETO; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; RICHARDSON ARAUJO BOASORTE.	
Título: 	Performace de modelo de estimação da condutividade elétrica da solução do solo sob fertirrigação.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse estudo foi avaliar modelos matemáticos de estimativa da condutividade elétrica da solução do solo com base em dados de umidade do solo e condutividade elétrica aparente do solo em condições de campo. Os modelos foram testados em experimento com quatro concentrações de cloreto de potássio na saída dos emissores (1,0; 2,5; 4,0 e 5,5 g L-1). Para tanto, foram instaladas sondas de TDR em duas profundidades (0-0,20 e 0,20-0,40 m). Foram monitorados: a umidade, condutividade elétrica da solução do solo e condutividade elétrica aparente do solo ao longo do tempo. O modelo pode ser utilizado para estimar a condutividade elétrica da solução do solo como função de CEa e umidade para a maioria das concentrações estudadas. Apesar do teste de Mayer apresentar significância (P<0,05) na avaliação do modelo, os valores medidos e estimados pelo modelo apresentaram um desvio entre 5% a 20%.	
Thesagro: 	Fertirrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139062/1/025.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (31372-1) - UPC - AA - DD - Documento digital -  -  - DIS