Data/hora: 14/06/2024 02:28:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	30/10/2008	
Data da última atualização: 	26/11/2008	
Autoria: 	SANTANA JÚNIOR, E. B.; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	Edvaldo Bispo Santana Junior, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.	
Título: 	Calibração de métodos de monitoramento de características químicas do solo com uso de equipamentos de determinação rápida em fertirrigação.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, 2., 2008, Cruz das Almas. Anais... Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2008.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	RESUMO_0323.	
Conteúdo: 	Uma alternativa para um melhor aproveitamento da irrigação é a técnica da fertirrigação. Esta mostra-se eficiente para as plantas, pois o nutriente é fornecido juntamente com a água de irrigação no momento e quantidade certa. Este trabalho teve como objetivo
calibrar metodologias de estimativa de características químicas do solo com uso de equipamentos de resposta rápida. Os tratamentos consistiram na utilização de três concentrações de nitrato de cálcio e uréia (1,0, 2,5 e 4,0 g/L) na água de irrigação, que foi aplicada através dos sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento durante o primeiro ciclo da cultura da banana. As amostras de solução do solo foram coletadas a cada 15 dias, em cada parcela por extratores de solução, e foram instalados radialmente ao emissor à 0,30 m da planta nas profundidades de 0,20 e 0,40 m. As parcelas experimentais tinham seis plantas cada. Os resultados demonstraram que houve diferença entre as médias das concentrações de nitrato na água de irrigação com a aplicação de uréia e nitrato de cálcio, tanto na microaspersão quanto no gotejamento, para as duas profundidades estudadas. À medida que se aumentou a concentração da uréia e nitrato de cálcio na água de irrigação, aumentou significativamente o teor de NO3 na solução do solo. As médias da concentração de nitrato, na solução do solo sob
concentração de 4 g L-¹ de uréia e nitrato de cálcio na água de irrigação, foram estatisticamente superiores às médias das demais concentrações.	
Palavras-Chave: 	Gotejamento.	
Thesagro: 	Fertirrigação; Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)