Data/hora: 14/06/2024 05:44:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	13/01/2014	
Data da última atualização: 	15/01/2014	
Autoria: 	SANTOS, D.; COELHO, E. F.; SOUZA, E. de A.; TEIXEIRA, J. de C.; OLIVEIRA, R, C. de.	
Afiliação: 	DIONEI LIMA SANTOS, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; ELVES DE ALMEIDA SOUZA, UFRB; JACKSON DE CARVALHO TEIXEIRA, UFRB; RAONE COTRIM DE OLIVEIRA, UFRB.	
Título: 	Uniformidade de distribuição de água e condutividade elétrica aparente em diferentes profundidades e tempos decorridos da fertirrigação com microaspersão.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 42., 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBEA, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A uniformidade da fertirrigação é um dos principais tópicos a serem analisados na agricultura irrigada, compreendendo melhores respostas na produtividade das culturas quando seus percentuais são elevados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição da condutividade elétrica aparente (CEa) e umidade do solo em diferentes profundidades e tempos após fertirrigação em um pomar de bananeira (BRS Princesa). O experimento seguiu um delineamento de blocos casualizados em esquema de parcelas subsubdivididas, com duas variáveis de cobertura (T1: com cobertura; T2: sem cobertura) na parcela, profundidade (0,20, 0,40 e 0,60m) na subparcela e três tempos (1; 24 e 48 horas após fertirrigação) na subsubparcela, com três repetições. Considerou-se um microaspersor de vazão 53 Lh-1 para quatro plantas, com espaçamento entre fileiras de 2,0 m x 2,5 m. Os resultados indicaram que houve diferença significativa na uniformidade de distribuição da CEa entre os tratamentos o que foi verificado pelos Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) e Coeficiente de Christiansen (CUC). A uniformidade de distribuição de umidade e de CEa tenderam a reduzir com o tempo após a fertirrigação e com a profundidade do solo.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente de uniformidade de Chritiansen; Coeficiente de uniformidade de distribuição.	
Thesagro: 	Irrigação; Microaspersão.	
Thesaurus Nal: 	Christiansenia; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (29800-1) - UPC - AA - PP -  -  -  - DIS