Data/hora: 07/06/2024 08:17:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	14/12/2023	
Data da última atualização: 	14/12/2023	
Autoria: 	PONCIANO, I. de M.; COELHO, E. F.; MIRANDA, J. H. de; PAMPONET, A. J. M.	
Afiliação: 	ISAAC DE MATOS PONCIANO, ESALQ/USP; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; JARBAS HONORIO DE MIRANDA, ESALQ/USP; ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.	
Título: 	Parâmetros para escolha de comprimento e cobertura de cabo coaxial na reflectometria no domínio do tempo (TDR).	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais.	
Páginas: 	3 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: É crescente o emprego da TDR em estudos de manejo e conservação da água no solo. Com a necessidade de monitoramento em diversas posições tanto no perfil do solo como em uma área, o emprego de multiplexadores interligados por extensos cabos coaxiais vem sendo indispensável. Isto gera uma perda na qualidade do sinal emitido pela TDR podendo acarretar interferência na determinação da constante dielétrica (Ka) do solo. Este trabalho teve por objetivo investigar a influência do comprimento e revestimento de malha do cabo coaxial na determinação da Ka. Cabos coaxiais (50Ω) foram trabalhados para comprimento entre os níveis 1 e 2 de multiplicação 0,7, 6, 10 e 14 m e 3 repetições de cada malha: 65, 85 e 95%. Os parâmetros da sonda, bem como o inicio da mesma (“start”) para a análise da forma da onda (“wave-form”) foram determinados pelo software PCTDR. Foi utilizada a análise de variância dentro do delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial. O cabo com 95% de revestimento apresentou melhor desempenho até 6 metros e a constante dielétrica foi majorada pelo aumento do comprimento do cabo. Este fator influência na estimativa de umidade. Recomenda-se o emprego do cabo com 95% de revestimento para distâncias de até 6 metros.	
Thesagro: 	Comprimento; Manejo; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Length.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (33892-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS