Data/hora: 07/06/2024 13:27:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	06/08/1999	
Data da última atualização: 	06/08/1999	
Autoria: 	MEDINA, V. M.; CERQUEIRA, R. C.; SILVA, S. O.	
Afiliação: 	Embrapa-CNPMF; AGRUFBA.	
Título: 	Instrumento para avaliar a resistencia de frutos de banana ao despencamento	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v.11,(supl.) p.130, Londrina, 1999	
ISSN: 	0103-3131	
Idioma: 	Português	
Notas: 	In: Suplemnto. Resumo de trabalho apresentado no 7 Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, Brasilia, julho de 1999	
Conteúdo: 	O Programa de melhoramento de Banana da Embrapa Mandioca e Fruticultura tem gerado varios hibridos com o objetivo de obter cultivares com boas caracteristicas, como produtividade e resistencia a pragas e doencas, dentre as quais a `Pioneira', que tem sofrido rejeicao pelo produtor e consumidor devido ao facil despencamento dos frutos maduros. Com o objetivo de avaliar esta caracteristica com maior seguranca antes de lancar a nova cultivar no mercado, assim como na avaliacao de outros tratamentos que oferecam maior resistencia ao despencamento, e que foi desenvolvido este instrumento. O despencador, foi desenvolvido no Laboratorio de Fisiologia Pos-Colheita da Embrapa Mandioca e Fruticultura e consta de um chassi de madeira, sobre o qual desloca-se um trem tracionador de metal. No orificio anterior do trem insere-se o pedicelo da banana, o qual e preso por uma presilha que se desloca em um tubo cursor. No orificio posterior do trem e inserido o pistao de um penetrometro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (4958-1) - ADD - AP - -- - 581.1 -  - 581.1 - DIS