Data/hora: 13/06/2024 10:00:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	08/11/2000	
Data da última atualização: 	08/06/2018	
Autoria: 	ARAUJO, R. F.; SILVA, R. F. da; ARAUJO, E. F.; CARDOSO, A. A.; MANTOVANI, E. C.; REIS, M. S.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Efeito da colheita mecanizada no rendimento de beneficiamento de sementes de milho.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 25, n. 1, p. 11-14, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se avaliar o efeito da colheita mecanica sobre o rendimento de beneficiamento de sementes do milho hibrido AG-304. Foram considerados 18 tratamentos, resultantes da combinacao de tres teores de umidade da sementes na colheita (18,0-19,0%; 16,0-17,0% e 13,5-14,5%) e seis metodos de colheita/debulha, a seguir: colheita mecanica com quatro velocidades do cilindro debulhador da cobinada (755, 585, 485 e 275 rpm) e colheita manual, com dois processos de debulha (manual e mecanica). As sementes oriundas de todos os tratamentos foram submetidas a secagem ao sol e beneficiadas em separador pneumatico e em peneira 20/64". O rendimento de beneficiamento foi obtido pela relacao peso das sementes pos-beneficiamento e peso inicial da amostra. A colheita manual, principalmente com debulha realizadas manualmente, proporcionou o maior rendimento de beneficiamento. Na colheita mecanizada, o rendimento de beneficiamento decresceu, a medida que se aumentou a velocidade do cilindro debulhador, sendo que o decrescimo mais significativo ocorreu nas sementes colhidas com menor teor de umidade.	
Palavras-Chave: 	Maize; Mechanical harvest; Seed.	
Thesagro: 	Beneficiamento; Colheita Mecânica; Milho; Rendimento; Semente; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	yields.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (12775-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS