Data/hora: 12/06/2024 05:35:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 02/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | CONCIANI, W.; NAIME, J. M.; CRESTANA, S.
Título: | A tomografia computadorizada como instrumento de avaliação da variação da massa específica de uma amostra de solo.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS NÃO SATURADOS, 5., 2004, São Carlos. Anais... São Carlos: USP, Núcleo Regional de São Paulo, 2004. p. 3-8.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este artigo procura demonstrar, através da tomografia computadorizada (TC), como a massa específica do solo varia no interior de uma amostra. De uma forma geral, as determinações de massa específica do solo seco são feitas através da medição de massa e volume da amostra. Entretanto, o valor obtido desta forma é um valor médio. Neste trabalho são realizadas medições da massa específica do solo secO de algumas amostras de solo através da tomografia. Os valores médios obtidos são comparados com aqueles obtidos de forma tradicional. Os resultados indicam que os valores médios de massa específica do solo obtidos de ambas as formas são convergentes. Com relação à sua distribuição no interior da amostra verifica-se a existência de regiões onde os valores de massa específica são superiores ou inferiores aos valores médios. Esta observação leva a inferir que a porosidade do solo não é uniforme o que afeta o comportamento estrutural do solo.
Palavras-Chave: | Tomografia computadorizada.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8509-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00040 -  - 2004.00040 - DIS