Data/hora: 12/06/2024 02:36:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	26/09/1997	
Data da última atualização: 	26/09/1997	
Autoria: 	CONCIANI, W.; CARNEIRO, B. J.; SOARES, M. M.; HERMANN, P. S. P.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	CNPDIA; Escola Tecnica Federal de Cuiaba.	
Título: 	Emprego de TDR com sondas multihastes segmentadas para medida de umidade de um perfil de solo	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997	
Páginas: 	p.169-179	
ISBN: 	85-86463-01-9	
Idioma: 	Português	
Notas: 	In: SIMPOSIO NACIONAL DE INSTRUMENTACAO AGROPECUARIA, 1., 1996, Sao Carlos. Anais do I SIAGRO. Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997.	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta a medida de umidade de um perfil de solo com emprego da tecnologia TDR. Como elemento de medida foram empregadas sondas multhastes segmentadas. Estas sondas permitem medir a umidade de solo em diversas profundidades. As sondas mostraram leituras compativeis com os valores de umidade de campo.	
Palavras-Chave: 	Congress; Congresso; Field instrumentation; Instrumentacao; Instrumentacao de campo; moisture content; TDR.	
Thesagro: 	Solo; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	instrumentation; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (14334-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.00108 - DIS