Data/hora: 11/06/2024 17:03:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	29/09/1997	
Data da última atualização: 	29/09/1997	
Autoria: 	NAIME, J. M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; Escola Tecnica Federal do Mato Grosso; Universidade Federal do Mato Grosso.	
Título: 	Estudo de solos colapsiveis utilizando um tomografo portatil	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997	
Páginas: 	p.370-377	
ISBN: 	85-86463-01-9	
Idioma: 	Português	
Notas: 	In: SIMPOSIO NACIONAL DE INSTRUMENTACAO AGROPECUARIA, 1., 1996, Sao Carlos. Anais do I SIAGRO. Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997.	
Conteúdo: 	O afundamento de silos e armazens, devido ao colapso do solo, esta causando enormes prejuizos aos produtores de graos do Mato Grosso. O colapso do solo ocorre quando seu volume se reduz subitamente, sob carregamento externo, devido a um aumento no seu teor de umidade. Ocorre em solos porosos, nao-saturados e de estrutura metaestavel. Neste trabalho, a tomografia computadorizada e aplicada para medir a reducao de vazios causados pelo colapso do solo. O equipamento utilizado para estes estudos e um tomografo portatil desenvolvido pelo Centro de Instrumentacao da EMBRAPA - CNPDIA, Sao Carlos, SP.	
Palavras-Chave: 	Colapso do solo; Computerized tomography; Congress; Congresso; Soil collapse; Tomografia computadorizada.	
Thesaurus Nal: 	silos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (14348-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.00108 - DIS