Data/hora: 15/06/2024 07:28:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	14/11/2018	
Data da última atualização: 	05/02/2019	
Autoria: 	COSTA, T. C. e C. da; CAMPANHA, M. M.; FRANÇA, L. F. M.; GONTIJO NETO, M. M.	
Afiliação: 	THOMAZ CORREA E CASTRO DA COSTA, CNPMS; MONICA MATOSO CAMPANHA, CNPMS; Luiz Fernando Maciel França, SIG Soluções em Informática Ltda; MIGUEL MARQUES GONTIJO NETO, CNPMS.	
Título: 	CalcMadeira: cálculo de peças de madeira roliça e serrada.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 872-881, jul./set. 2018.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O mercado valora a madeira em volume (metros cúbicos ou estéreo), pela dificuldade em estimar produtos madeireiros, e o produtor, ao vender a madeira em pé, não sabe quantas peças podem ser beneficiadas de suas árvores. Para obter esta informação foram desenvolvidas rotinas para estimar a quantidade de peças de madeira roliça e de madeira serrada que um conjunto de árvores pode fornecer. O desenvolvimento foi em Visual Basic for Applications (VBA) e Python, para peças de madeira roliça mais vendidas no mercado, e peças de madeira serrada informadas na NBR. Para madeira serrada foram simulados três métodos de desdobro. A lógica adotada é a prioridade da maior dimensão em largura e espessura, usando funções dendrométricas e relações trigonométricas. As rotinas visamfacilitar ao usuário o cálculo da receita de sua madeira de acordo com os produtos que serão gerados de um povoamento florestal a ser explorado. Os potenciais usuários são produtores rurais e empresas que plantam florestas, e empresas de desdobro da madeira de eucalipto (serrarias) que vendem, compram madeira em pé.	
Palavras-Chave: 	Multiprodutos; Software.	
Thesagro: 	Eucalipto; Floresta.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/186023/1/CalcMadeira.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (28524-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS