Data/hora: 11/06/2024 17:19:34

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 26/02/2024
Data da última atualização: | 27/02/2024
Autoria: | ALBUQUERQUE, P. E. P. de; COELHO, E. A.; SILVA, H. C. da; GUIMARAES, D. P.
Afiliação: | PAULO EMILIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CNPMS; ENILDA ALVES COELHO, CNPMS; HÉLIO COELHO DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI; DANIEL PEREIRA GUIMARAES, CNPMS.
Título: | Simulações do manejo da irrigação do milho em quatro localidades.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 22., 2023, Natal. A agrometeorologia e a agropecuária: adaptação às mudanças climáticas: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2023.
Páginas: | p. 2157-2161.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O manejo da irrigação requer o uso de fatores que estão vinculados ao clima, ao solo e à planta. Um fator importante ligado ao clima é a evapotranspiração de referência (ETo). A ETo pode ser medida ou estimada por vários métodos, sendo que atualmente o método de Penman-Monteith (PM) é o padrão sugerido pela FAO. Entretanto, esse método exige diversas variáveis climáticas. Por outro lado, o método de Hargreaves-Samani (HS) requer como parâmetros climáticos somente a utilização das temperaturas máxima, mínima e média. Os valores obtidos da ETo por PM e HS são provenientes de 4 localidades (Barreiras - BA; Brasília - DF; Cristalina - GO; João Pinheiro - MG) em 3 anos (repetições). As simulações foram feitas para as 4 fases do ciclo da cultura, para 3 capacidades de água disponível no solo (CAD): 0,5; 1,0 e 1,5 mm de água cm-1 de solo e para os 2 métodos de estimativa de ETo (PM e HS), perfazendo um fatorial de 4 x 3 x 2 e 3 repetições, ou seja, 72 observações por localidade. As lâminas líquidas (LL) obtidas para o manejo de irrigação foram avaliadas e as respectivas médias foram comparadas estatisticamente em blocos casualizados. Apenas na localidade de Barreiras (BA) houve diferença estatística entre os métodos de estimativa da ETo, mas em Brasília (DF) a significância entre esses métodos esteve próxima de 10% de probabilidade. Houve diferença das lâminas líquidas de irrigação em todas as fases para as 4 localidades.
Palavras-Chave: | ETo; Evapotranspiração de referência; Método de Hargreaves-Saman; Método de Penman-Monteith.
Thesagro: | Evapotranspiração.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1162266/1/Simulacoes-do-manejo-da-irrigacao-do-milho-em-quatro-localidades.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (30282-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS