Data/hora: 12/06/2024 09:32:45

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 21/03/1996
Data da última atualização: | 06/04/1998
Autoria: | MANTOVANI, B. H. M.; PEART, R. M.; GIBSON, H.
Afiliação: | CNPMS.
Título: | Analise dinamica de sistemas de colheita e manuseio de biomassa para utilizacao como fonte de energia.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.20, n.9, p.1085-1099, set. 1985.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se um modelo matematico, em SLAM II, para simular colheita e transporte de palhada de milho, feno e cavacos de madeira para abastecer continuamente uma unidade de processamento de biomassa. Usaram-se dez anos de dados climatologicos e de producao do estado de Indiana, EUA, para quantificar o efeito do clima no desempenho do sistema, que foi analisado em diferentes situacoes. O clima mostrou ser variavel importante, especialmente na colheita de palhada de milho e feno. Houve casos em que foi preferivel alugar equipamento do que comprar, para diminuir custos de producao. Foram produzidas, em media, 3,3 t/ha e 1,9 t/ha de palhada de milho e feno, respectivamente. Cavacos de madeira vindos de corte de florestas naturais totalizaram 86 t/ha, de desbaste, 53 t/ha, e de plantacoes, 40 t/ha (100, 20 e 5 anos de rotacao respectivamente). Em ano de condicoes climatologicas medias, colheita e transporte de palhada de milho (fardos cilindricos) custaram 71% mais caro que de cavacos de madeira (corte de florestas naturais). Fardos retangulares e cilindricos equivaleram-se em custos de producao, mas transportar os cilindricos custou 55% a mais. Custos para produzir e transportar cavacos mostraram-se cerca de duas vezes maiores em florestas naturais, quando comparados com corte de plantacoes de arvores.
Palavras-Chave: | Cavacos; Cavacos de madeira; Corn residue; Harvest; Modelos matematicos; Palhada de milho; Producao de etanol; Simulation; Sistema.
Thesagro: | Biomassa; Colheita; Energia; Etanol; Madeira; Milho; Palhada; Produção; Simulação.
Thesaurus Nal: | biomass; energy; ethanol production; wood chips.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46301/1/Analise-dinamica.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (19785-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CNPMS - (628-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS