Data/hora: 14/06/2024 20:24:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/11/2014	
Data da última atualização: 	13/01/2015	
Autoria: 	BERNARDI, A.C.C.; SOUZA, G. B.; MARANHÃO, G. B.; SANTOS, K. E. L.; LUCHIARI-JUNIOR, A.; BASSOI, L. H.; RABELLO, L. M.; INAMASU, R. Y.; VAZ, C. M. P.	
Afiliação: 	LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA.	
Título: 	Variabilidade espacial solo avaliada pela condutividade elétrica aparente e espectroscopia de fluorescência de raio-X.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014. p. 101-104. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O conhecimento da variabilidade espacial das propriedades do solo é útil para subsidiar as decisões sobre o manejo tanto do solo como das culturas. O objetivo deste trabalho foi o mapear a variabilidade espacial dos parâmetros do solo da área experimental do LANAPRE. O estudo foi conduzido em área de 3 ha em São Carlos (SP). Para a caracterização dos teores totais de componentes do solo utilizou-se um espectrômetro portátil de fluorescência de raio-X (XRF). A condutividade elétrica aparente do solo (CEa) foi medida com um protótipo de sensor de contato nas profundidades de 0-30 e 0-90cm. A variabilidade espacial das propriedades do solo medidas pelas diferentes técnicas foi modelada utilizando semivariogramas. Os mapas foram obtidos por krigagem com o software Vesper. Os resultados indicaram houve correlação inversa entre o teor de Si e a condutividade elétrica aparente do solo em ambas as profundidades (r=-0,344 e -0,369).	
Palavras-Chave: 	Condutividade elétrica do solo; Fluorescência de raio-X; Geoestatística; Instrumentação - Evento; Mapeamento; Variabilidade espacial.	
Thesagro: 	Solo.	
Thesaurus Nal: 	Electrical conductivity; Geostatistics; Soil; X-ray fluorescence spectroscopy.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115370/1/101siagro-2014-print01.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115495/1/PROCI-2014.00205.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112326/1/variabilidade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (18056-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS
CPATSA - (54211-1) - UPC - AA - CD - 950 -  -  - DIS
CNPDIA - (15051-1) - UPC - AA - PP - PROCI-14.00172 -  - 2014.00172 - DIS
CPPSE - (22844-1) - UPC - AA - DD - PROCI-2014.00205 - BER - 2014.00205 - DIS