Data/hora: 15/06/2024 09:43:50

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 01/11/2018
Data da última atualização: | 31/08/2023
Autoria: | MELO, R. F. de; ANJOS, J. B. dos.
Afiliação: | ROSELI FREIRE DE MELO, CPATSA; JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA.
Título: | Barragem subterrânea: alternativa de captação e armazenamento de água de chuva.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Cadernos do Semiárido: Riquezas & Oportunidades, v.11, n. 11, p. 27-31, mai./jun. 2017.
ISSN: | 2526-2556
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nas condições da agricultura dependente de chuva, a disponibilidade de água no solo para as culturas varia de acordo com a quantidade e frequência das precipitações, da capacidade do solo em absorver água e da profundidade do sistema radicular. Essa disponibilidade pode ser melhorada com o uso de tecnologias de captação de água de chuva, como também aquelas associadas ao manejo adequado do solo e água, uso de práticas conservacionistas como, incorporação de restos vegetais, cobertura do solo, adubação orgânica, adubação verde, entre outras. Estudos realizados pela Embrapa Semiárido, em parceria com outras instituições, têm ressaltado a importância das tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva para melhoria da agricultura familiar no Semiárido. Dentre estas tecnologias destaca-se a barragem subterrânea como alternativa viável para produção de alimentos, que pode contribuir para redução dos riscos de perda da lavoura. Esta instituição disponibiliza um acervo de conhecimentos e tecnologias que podem mudar essa realidade e reduzir os impactos da irregularidade climática e das limitações edáficas. A barragem subterrânea é uma estrutura que tem por finalidade barrar o fluxo de água da chuva que escoa na superfície e/ou dentro do solo, por meio de uma parede impermeável construída transversalmente em relação ao sentido das águas, cujo objetivo é acumular água dentro do solo. No seu barramento é utilizada uma lona plástica de polietileno de 200 micras, a qual forra a camada vertical do solo contribuindo para segurar a água da chuva que escoa por cima e por dentro do solo. Essa estrutura é considerada de baixo custo, um processo simples de construção e operação, podendo ser usada em grande escala, desde que as condições naturais sejam favoráveis e que tenham pessoal capacitado para tal finalidade.
Palavras-Chave: | Agricultura dependente de chuva; Água de chuva; Barreamento; Captação de água de chuva.
Thesagro: | Absorção de Água; Água do Solo; Águas Subterrâneas; Barragem Subterrânea; Manejo de Água.
Thesaurus Nal: | Soil water; Soil water deficit; Water conservation; Water reservoirs.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/185405/1/CADERNO-DO-SEMIARIDO-27-31.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (57680-1) - UPC - AM - DD -  -  -  - DIS