Data/hora: 19/06/2024 11:10:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	23/03/2007	
Data da última atualização: 	20/09/2017	
Autoria: 	SOUZA, C. M. A. de; RAFULL, L. Z. L.; REIS, E. F. dos; ALVES SOBRINHO, T.	
Título: 	Perdas na colheita mecanizada de milho em agricultura familiar da Zona da Mata.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 5, n. 2, p. 280-290, 2006.	
ISSN: 	1980-6477	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v5n2p280-290	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas de grãos ocasionadas durante a colheita do milho, cultivado em áreas de agricultura familiar da Zona da Mata Mineira. As perdas de grãos foram determinadas para três velocidades de deslocamento e duas rotações do cilindro trilhador da colhedora. Foram determinadas as perdas naturais, na plataforma de corte, no sistema de trilha, nos sistema de separação e limpeza e a capacidade de colheita da máquina. Não foi observada influência da velocidade de deslocamento e da rotação do cilindro trilhador sobre as perdas na plataforma de corte e no sistema de trilha. As menores velocidades de deslocamento, na rotação do cilindro trilhador de 850 rpm, apresentaram menores perdas nos sistemas de separação e limpeza. A velocidade de trabalho de 2,45 km h-1 e a rotação de 850 rpm apresentaram os maiores valores de capacidade de colheita.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de colheita; Colhedora; Desempenho.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (19737-1) - ADD - AP - DD -  -  - v.5 p.280 - DIS