Data/hora: 14/06/2024 11:17:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 23/02/2006
Data da última atualização: | 23/02/2006
Autoria: | FERNANDES, H. C.; REIS, E. F. dos; NAIME, J. de M.; MODOLO, A. J.; RINALDI, P. C. N.
Título: | Utilização da tomografia computadorizada para determinação da densidade do solo na região da semente.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v.13, n.2, p.82-94, abr./jun., 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo estudar a relação solo-semente na região da semeadura em semeadura direta, com diferentes teores de água do solo, tipos de mecanismos de abertura do sulco e elementos compactadores, em um Latossolo Vermelho Amarelo (LVA) com a cultura do milho. Para a realização das tomografias, foram utilizadas amostras indeformadas contidas em um cilindro plástico de 80 x 40 mm. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: os tratamentos estudados não interferiram significativamente nos valores de índice de velocidade de emergência e densidade mínima medida pelo tomógrafo; o mecanismo de abertura do sulco tipo disco duplo proporcionou maiores valores de densidades média e máxima medidas com o tomógrafo.
Palavras-Chave: | Compactação; LVA; Semeadora.
Thesagro: | Latossolo Vermelho Amarelo; Milho; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9456-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00137 -  - 2005.00137 - DIS