Data/hora: 03/06/2024 15:50:41

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 21/05/1992
Data da última atualização: | 21/05/1992
Autoria: | BRAGACHINI, M. A.
Título: | Uso de molinete neumatico y de sistema de corte de paso angosto para reducir las perdidas por cabezal durante la cosecha de soja.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | La Plata: Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de La Plata, 1991.
Páginas: | 172p.
Idioma: | Espanhol
Notas: | Tesis Magister Scientiae.
Conteúdo: | Los resultados de los estudios de determinacion de perdidas durante la cosecha de soja, realizados en los principales paises productores, senalan que el 80% de las mismas se deben al cabezal. Durante la campana agricola 1988-89 se realizo en la Estacion Experimental Agropecuaria Manfredi del INTA un ensayo con la finalidad de: a) Analizar y establecer valores para los tres principales factores de perdidas: - velocidad de avance de la cosechadora, - indice de molinete y - sistemas de corte. b) Estudiar el efecto del molinete neumatico y de los sistemas de corte experimentales de paso angosto (1,5"x1,5") para la disminucion de las perdidas por cabezal. Para ello se utilizo una cosechadora ROTANIA 120, con un cabezal flexible flotante experimental MARINOZZI, equipado con cuchillas y puntones ALAZAN. La altura de corte promedio fue de 7,56 cm. La barra de corte se dividio en cuatro cuartos, con cuatro sistemas de corte cada uno, conformados de la siguiente manera: 1) Corte 3x3 alterno: puntones cerrados y cuchillas convencionales de 3" en posicion alternada. 2) Corte 1,5x1,5: puntones y cuchillas experimentales de 1,5". 3) Corte 1,5x3: puntones experimentales de 1,5" y cuchillas convencionales de 3". 4) Corte 3x3: Puntones y cuchillas convencionales de 3". Sobre la mitad del cabezal se instalo un molinete neumatico experimental, desarrollado conjuntamente con la firma, MARINOZZI. Se hicieron 16 tratamientos con tres repeticiones, siendo los mismos el resultado de las combinaciones posibles de: cabezal con/sin ...
Palavras-Chave: | Harvest; Losses; Mecanization; Soybean.
Thesagro: | Colheita; Mecanização; Perda; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (15076-1) - ADD - TS - -- - 4/91 -  - 4/91 - DIS