Data/hora: 02/06/2024 05:06:45

Biblioteca(s): | Embrapa Acre.
Data corrente: | 06/10/2015
Data da última atualização: | 16/11/2023
Autoria: | FERREIRA, R. R. M.
Afiliação: | ROGERIO RESENDE MARTINS FERREIRA, CPAFAC.
Título: | Recuperação de voçorocas de grande porte.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE RAVINAS, VOÇOROCAS, EROSÃO HÍDRICA DO SOLO E MOVIMENTOS DE MASSA, 2015, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Ufrgs, 2015.
Páginas: | 30 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os sulcos com profundidade superior a 30cm e largura superior a 1m consiste a erosão em voçorocas (Pruski, 2009). Este tipo de erosão consiste no deslocamento de grande quantidade de solo, de modo a formar canais de consideráveis dimensões que impedem o trânsito de máquinas e reduzem a área de plantio. Essa forma de erosão consiste, portanto, em fase mais avançada do processo erosivo, sendo que no seu processo de ocorrência estão envolvidas forças que regem a estabilidade de talude e os processos de movimentação de massa. Os prejuízos sociais e ambientais advindos da erosão são altos. A erosão do solo reduz a capacidade produtiva das terras, refletindo no aumento dos custos de produção. Pode diminuir a área para exploração agrícola, bem como interferir na qualidade das vias de deslocamento das áreas urbanas e rurais A erosão é um dos principais fatores causadores da degradação e deterioração da qualidade ambiental, sendo esta acelerada pelo uso e manejo inadequado do solo.
Palavras-Chave: | Áreas degradadas; Voçoroca de grande porte.
Thesagro: | Erosão; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130802/1/25736.pdf
Registro original: | Embrapa Acre (CPAF-AC)
Exemplares: | CPAF-AC - (25736-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS