Data/hora: 16/06/2024 17:44:53

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 05/11/1997
Data da última atualização: | 05/11/1997
Autoria: | AGUIAR, C. D. de; MEDEIROS, C. B.
Título: | Construcao de um modelo basico unificado a partir de sistemas stand-alone.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO E FEIRA PARA USUARIOS DE GEOPROCESSAMENTO, 2., 1996, Curitiba. GIS Brasil 96: anais. Curitiba: SAGRES, 1996.
Páginas: | p.503-515
Idioma: | Português
Conteúdo: | O planejamento urbano representa uma das principais areas de utilizacao dos sistemas de informacoes geograficas. A base de todos os procedimentos da implantacao do georeferenciamento no planejamento urbano e o Mapeamento Urbano Basico (MUB), o qual constitui o conjunto de informacoes graficas e alfanumericas referentes a base cartografica das plantas cadastrais. A modelagem do MUB varia de acordo com as necessidades e objetivos das aplicacoes e do montante destinado a utilizacao do geoprocessamento, alem das diferentes percepcoes que os diversos usuarios possuem. Desta forma aplicacoes distintas geralmente nao compartilham o mesmo modelo no desenvolvimento de suas aplicacoes, aumentando consideravelmente seu custo. Este trabalho descreve uma experiencia de integracao dos modelos baseados em MUB das empresas Telebras (Telecomunicacoes Brasileiras S/A) e Eletropaulo (Eletricidade de Sao Paulo S/A), visando a criacao de um modelo urbano basico unificado.
Palavras-Chave: | Geoprocessamento; Geoprocessing; GIS Geographic Information Systems; SIG; Sistemas de Informacoes Geograficas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (5876-1) - ADD - PL - -- - 526 - CON - 1996.00013 - DIS