Data/hora: 25/06/2024 10:58:44

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 09/05/2006
Data da última atualização: | 03/06/2024
Autoria: | AGUIAR, O. J. R. de.
Afiliação: | OSMAR JOSE ROMEIRO DE AGUIAR, CPATU.
Título: | Le procédé Embrapa/ENGREF de séchage industriel accéléré du bois: séchage à transition vitreuse.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001.
Páginas: | 416 f.
Descrição Física: | il.
Idioma: | Francês
Notas: | These (Docteur de Sciences Forestières et du Bois) - École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Nancy, France.
Conteúdo: | Ce travail fait référence au developpement d'un processus de séchage industriel accéléré, adapté à toutes les essences et à toutes les sections. Le processus est basé sur l'utilisation des rhéologiques (hygrothermoviscoélastiques) du bois et exploite les résultats d'un test de fluage développé au sein du Laboratoire d'Étude et de Recherche sur le Matériau Bois (LERMAAB) de l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF, Nancy, France).
Thesagro: | Cedro; Exportação; Madeira; Mogno; Ucuuba.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (37529-1) - UPC - TS - PP - 2001/023 - AGU - 2001/023 - DIS