Data/hora: 06/06/2024 11:03:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	13/04/2009	
Data da última atualização: 	13/01/2023	
Autoria: 	BARROS, A. C.; AGUIAR NETTO, A. de O.; SANTA ROSA, Y. R.; MELO, A. S. de; BRITO, M. E. B.	
Título: 	Qualidade da irrigação por microaspersão em pomar de banana (Musa spp.) fertirrigado.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Magistra, Cruz das Almas-BA, v. 20, n.2, p. 197-203, abr./jun., 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Devido a sua economia de água e energia, a irrigação localizada, juntamente com a fertirrigação, vem sendo amplamente utilizada no Pólo de Fruticultura Platô de Neópolis - SE, onde a cultura da banana tem destaque. Contudo, para uma otimização dos recursos hídricos e uniformidade na aplicação de água e fertilizantes, é necessário que esse sistema seja avaliado frequentemente. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição da água, os índices de eficiência da irrigação e a performance dos microaspersores de um pomar de banana fertirrigado. Foram avaliados o perfil de três emissores tomados aleatoriamente, coletada a vazão de seis emissores, divididos em quatro blocos, cada um com 16 setores, além de anotada a pressão do cabeçal, no início e final da coleta. O perfil se mostrou em forma triangular, com maior intensidade de aplicação de água entre 2,5 e 3,0 m. Ocorreu variação de pressão na entrada dos setores, apesar disso os valores de uniformidade se mostraram de bons a excelentes, bem como os valores de eficiência.	
Palavras-Chave: 	coeficientes de uniformidade; índices de eficiência.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (40465-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS