Data/hora: 19/06/2024 22:31:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	13/02/2012	
Autoria: 	GONCALVES, D.; SANTOS JUNIOR, D. S.; MATTOSO, L. H. C.; FARIA, R. M.; KARASZ, F. E.; AKCELRUD, L.	
Afiliação: 	UFSCar; EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC; University of Massachusetts at Amherst-Department of Polymer Science & Engineering; UFRJ.	
Título: 	Processo de desprotonacao-protonacao em solucoes de poli-o-metoxianilina e seu efeito nas propriedades de filmes auto-suportados.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.	
Páginas: 	Nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.QM-063.	
Conteúdo: 	As propriedades espectroscopicas de solucoes de poli-o-metoxianilina (POMA) dissolvidas em 2-metilpirrolidona (NMP), dimetilformamida (DMF) e m-cresol foram investigadas na regiao do ultravioleta-visivel e infravermelho proximo. A influencia dos solventes nas propriedades finais de filmes de POMA, obtidos por evaporacao de solucoes, foi estudada por ressonancia paramagnetica de eletrons (EPR), difracao de raios X de alto angulo e condutividade na fase volume. POMA foi sintetizada por oxidacao quimica, sendo posteriormente dopada em solucao aquosa de acido p-tolueno sulfonico ou desdopada em solucao aquosa de NH4OH. Filmes auto-suportados foram obtidos por espalhamento de solucoes de POMA em NMP,DMF ou m-cresol seguida de evaporacao do solvente. Um processo de desprotonacao foi observado em solucoes diluidas de POMA no seu estado verde pre-dopado quando em DMF e NMP. Ao utilizar m-cresol, as solucoes retem a coloracao verde caracteristica, independentemente do valor de concentracao das solucoes. Um processo de protonacao ocorreu em solucoes de POMA no seu estado desprotonado em m-cresol de uma forma nao-condutora (azul) para condutora. Dessa forma, o solvente pode ter um papel importante nas propriedades dos filmes de POMA, atuando ou como um desdopante (DMF ou NMP) ou como um dopante secundario (m-cresol). Filmes de POMA obtidos em m-cresol se mostraram cristalinos, em DMF semicristalinos e em NMP, amorfos.	
Palavras-Chave: 	Dopagem; Filmes; Poli(o-metoxianilina).	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5490-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00050 -  - 1995.00050 - DIS