Data/hora: 16/06/2024 22:46:10

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 18/11/1998
Data da última atualização: | 18/06/2009
Autoria: | ALBUQUERQUE, C. E. C. de; MANHAES, J. E. das N.
Título: | Estudo de permeabilidade ao ar em amostra de Pinus caribaea Dougl. em habitat sob atuacao de queimadas periodicas na relva.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, n.2, p.31-37, 1995.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetiva verificar os resultados obtidos de determinacao de permeabilidade ao ar, pelo metodo de deslocamento de coluna d'agua (Falling-Water Displacement Method) em amostras de madeira de Pinus caribaea Dougl. afetadas por queimadas periodicas nna relva, sob as condicoes de secas ao ar e em estufa. Uma dispersao relativamente grande nos dados obtidos de permeabilidade foi verificado, tanto em amostras sob a condicao de secas ao ar como nas de secas em estufa. Entretanto, sob a condicao de secas em estufa, as amostras apresentaram uma maior permeabilidade ao ar. A provavel presenca de pontuacoes aspiradas, torus danificados, a razao entre lenho tardio e inicial, com a presenca de irregulares aneis de lenho tardio, provavelmente, influenciaram esses resultados.
Palavras-Chave: | Permeabilidade ao ar.
Thesagro: | Permeabilidade; Pinus Caribaea.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (6887-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS