Data/hora: 22/06/2024 02:12:18

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 04/09/1996
Data da última atualização: | 22/03/2019
Autoria: | ALBUQUERQUE, P. E. P. de; SANTOS, A. F. dos; PEREIRA, J. C. R.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPSD.; JOSÉ CLERIO REZENDE PEREIRA, CNPSD.
Título: | Avaliação de pulverizadores costais motorizados. I- Alcance vertical efetivo para seringueiras.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Manaus: EMBRAPA-CNPSD, 1985.
Páginas: | 3 p.
Série: | (EMBRAPA-CNPSD. Pesquisa em Andamento, 33).
ISSN: | 0101-2118
Idioma: | Português
Conteúdo: | Ensaios estão sendo conduzidos para obtenção de informações do alcance vertical efetivo de dois tipos de pulverizadores costais: marca JACTO, modelo PL-45, adaptado, e marca Guarany, modelo Garoa ULV/3. O pulverizador adaptado PL-45 apresentou uma maior distribuição de gotas na faixa dos 4,5m ate 7,0m de altura. O pulverizador Garoa ULV/3, pelos primeiros resultados, apresentou um padrão de distribuição superior, atingindo uma faixa de 12,0m de altura, mas sofre maior influência do vento devido possuir ventoinha de maior diâmetro. Portanto, em condições de baixa ou nula velocidade de vento, o modelo Garoa ULV/3 pode lançar eficientemente fungicidas em seringueiras de ate 12m de altura.
Palavras-Chave: | Aerial sprayer; Bahia; Brasil; Fungicides application; Pulverizador foliar; Rubber tree.
Thesagro: | Espécie; Fungicida; Hevea; Seringueira.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/59820/1/pesquisa-em-andamento-33.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)

Exemplares:

CPAA - (1439-1) - UMT - FL - PP - PesqAnd33 -  - PesqAnd33 - DIS
AI-SEDE - (49333-1) - EMB - FL - PP - 14872 - CPAA - 14872 - DIS