Data/hora: 12/06/2024 07:22:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	25/08/2005	
Data da última atualização: 	25/08/2005	
Autoria: 	ALTAFIM, R. A. C.; MURAKAMI, C. R.; HERRMANN, P. S. P.; NAIME, J. M.; CRUVINEL, P. E.; CARDOSO, L. P.	
Título: 	Uma nova metodologia para análise dos materiais dielétricos usados em isoladores poliméricos.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO REGIONAL LATINO AMERICANO DA CIGRÉ-ERLAC - ENCUENTRO REGIONAL LATINO AMERICANO DEL CIGRÉ, 9., 2001, Foz do Iguaçu. IX Erlac: anais. [Foz do iguaçu]: Cigré, 2001. 5 f. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Diante dos inúmeros problemas relacionados com isoladores nos sistemas elétricos de energia, objetiva-se, com este trabalho, desenvolver uma nova metodologia para avaliar os materiais dielétricos empregados na fabricação de isoladores poliméricos. Como material de estudo escolheu-se as resinas poliuretanas derivadas do óleo de mamona, por serem genuinamente nacionais e estarem apresentando execelente comportamento como materiais dielétricos.	
Palavras-Chave: 	Difração de raios-X; Materiais poliméricos; Microscopia de força atômica; Oleo de mamona; RMN.	
Thesagro: 	Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8907-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00001 -  - 2001.00001 - DIS