Data/hora: 10/06/2024 15:24:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/06/2015	
Data da última atualização: 	08/06/2015	
Autoria: 	ALVES, M. C. de S.; SANTIAGO, L. F. F.; GONÇALVES, M. T. T.; VALARELLI, I. De D.; VARASQUIM, F. M. F. de A.	
Título: 	Effects of belt speed, pressure and grit size on the sanding of Pinus elliottii wood.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 21, n. 1, p. 45-50, 2015.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Neste trabalho, objetivou-se observar o efeito dos fatores de entrada (velocidade, pressão e granulometrias de lixa) sobre as variáveis de saída (temperatura e rugosidade) no processo de lixamento plano do Pinus elliottii, processados paralelo às fibras. Foram utilizadas três velocidades, três pressões, quatro granulometrias de lixa com seis repetições para cada combinação, totalizando 216 tratamentos. O experimento foi planejado para um delineamento em blocos completamente aleatorizados (DBC). Os resultados foram analisados por meio de uma análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%. Para a temperatura, observou-se que somente a granulometria de lixa teve uma influência significativa no aquecimento do sistema. Da mesma forma, a apenas a granulometria de lixa influenciou significativamente na rugosidade. Não foi observada interação entre os fatores pressão e velocidade para todos os resultados analisados.	
Palavras-Chave: 	Qualidade superficial; Rugosidade.	
Thesagro: 	Temperatura.	
Thesaurus Nal: 	surface quality; surface roughness; temperature.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53704-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS