Data/hora: 08/06/2024 20:47:54

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 24/03/2000
Data da última atualização: | 24/03/2000
Autoria: | ALVES SOBRINHO, T.; HOOGERHEID, A. C.; ALVES, L. A.
Título: | Diagnostico de colheita mecanica da cultura de soja no municipio de Dourados, Mato Grosso do Sul.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Cerrados, Campo Grande, v.1, n.2, p.40-42, jul./dez. 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado no municipio de Dourados-MS, nas safras agricolas de 1996/97 e de 1997/98. Obtiveram-se dados, por meio de questionarios, realativos ao sistema de cultivo da soja, as maquinas e ao perfil dos operadores. Na safra 1996/97, o plantio convencional foi praticado em 63%, com emprego macico de grade aradora, enquanto que na safra agricola de 1997/98 esse percentual diminuiu para 45%. Do total de maquinas avaliadas na safra 1996/97, 16% foram alugadas e a maioria das maquinas em uso, cerca de 53%, foi fabricada antes de 1991. A perda media ocorrida na colheita da safra agricola de 1996/97 foi de 92 kg ha-1 e na safra agricola de 1997/98 foi de 123 kg ha1. Em relacao aos operadores, 80% possui escolaridade igual ou inferior ao primeiro grau completo e, em relacao a safra 1997/98, 40 % afirmaram terem participado de treinamento e 24% fizeram estimativas de perdas durante a colheita . O nivel de escolaridade, associado ao nivel de treinamento dos operadores, idade media das colhedoras e inexistencia de responsavel tecnico no momento da colheita, dificultam iniciativas para a reducao de perdas na colheita.
Palavras-Chave: | Brasil; Dourados; Harvesting losses; Mato Grosso do Sul; Perda de producao.
Thesagro: | Cerrado; Colheita Mecânica; Glycine Max; Soja.
Thesaurus Nal: | Brazil; harvesting; soybeans.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (2947-1) - ADD - AP - -- - CRI5132 -  - CRI5132 - DIS