Data/hora: 22/06/2024 10:55:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	03/07/2013	
Data da última atualização: 	03/07/2013	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; SILVA, G. B. S. da; OLIVEIRA, B. P. de; VICENTE, L. E.; LEIVAS, J. F.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM; BIANCA PEDRONI DE OLIVEIRA, CNPM; LUIZ EDUARDO VICENTE, CNPM; JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM.	
Título: 	Metodologia de classificação digital aplicada a imagem de alta resolução espacial.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Campinas, SP: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2012.	
Páginas: 	19 p.	
Série: 	(Embrapa Monitoramento por Satélite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 26)	
ISSN: 	1806-3322	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dados de sensoriamento remoto vêm contribuindo durante décadas para identificar, no espaço e no tempo, o uso e a cobertura da terra. Para tal finalidade, a aplicação de metodologias de classificação digital de imagens é fundamental, por implementar regras de decisão que auxiliam na interpretação dos alvos observados. Este estudo objetivou aplicar metodologia baseada na combinação de técnicas de geoprocessamento para classificar imagem de alta resolução espacial. Foi utilizada uma imagem do satélite GeoEye-1 do dia 9 de outubro de 2011 para uma área experimental do projeto GeoRastro. Os resultados revelaram dificuldades para separar projeção de sombra das árvores no solo, dossel sombreado e não sombreado. A metodologia foi satisfatória para classificar pastagem, no entanto, com a imagem fusionada foi possível identificar pixels que representam áreas de solo exposto no meio do pasto. Além disso, no traçado das curvas de nível foram discriminadas as classes de sombra, pastagem e solo exposto.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto; Uso da Terra.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/85389/1/037-12.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3597-1) - UMT - FL - DD - 12/123 - BPD - 2012.123 - DIS