Data/hora: 18/06/2024 21:24:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	05/01/2015	
Data da última atualização: 	23/02/2015	
Autoria: 	ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.; BARROS, D. L.	
Afiliação: 	T. M. DE ANDRADE NETO, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; D. L. BARROS, UFRB.	
Título: 	Avaliação de modelo não linear para estimativa de nitrato na solução do solo sob fertirrigação por gotejamento.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 24., 2014, Brasília, DF. Reservação e alocação da água para a agricultura irrigada. Brasília, DF: ABID, 2014. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse estudo foi avaliar e validar modelos matemáticos de estimativa da concentração de íons com base em dados de umidade do solo, condutividade elétrica aparente do solo e condutividade elétrica da solução do solo, em condições de campo. Os tratamentos consistiram no uso de quatro doses de nitrogênio na (180; 225; 270 e 315 kg ha-1 ano de N), na forma de ureia.	
Thesagro: 	Adubo liquido; Condutividade elétrica; Fertirrigação; Propriedade físico-química.	
Thesaurus Nal: 	Electrical conductivity; Fertigation; Liquid fertilizers; Soil chemical properties; Soil physical properties.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118426/1/Avaliacao-de-modelo-nao-linear-para-estimativa-062-CONIRD.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (30349-1) - UPC - AA - PP - CD/2014.013 -  -  - DIS