Data/hora: 21/06/2024 19:03:59

Biblioteca(s): | Embrapa Solos; Embrapa Solos / UEP-Recife.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | ANTONINO, A. C. D; LIRA, C. A. B. O; DALL'OLIO, A; AUDRY, E; PINTO, A. X. M.
Título: | Influencia do posicionamento de sondas termicas na determinacao da difusividade termica e do fluxo de calor do solo em condicoes de campo.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.21, n.2, 165-172, 1997.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A difusividade termica aparente de um solo aluvial, no distrito de Coxixola (PB), foi determinada em condicoes de campo, numa parcela sem vegetacao, a partir de medidas da evolucao da temperatura a varias profundidade em distintas condicoes de umidade, em fevereiro-outubro de 1995. Foi analisa a influencia da distancia, z entre os sensores termicossobre os valores de difusividade, calculados pelos seguintes metodos: fase, amplitude, logarritmico, arco tangente e harmonico. Os valores obtidos pelo metodo harmonico para z = 11,0 cm foram cerca de 13% superiores aos obtidos utilizando z = 2,5 cm na condicao umica e cerca de 100% na seca. A variacao relativa no valor da difusividade, obtida pelos metodos, para os erros de posocionamento de +- 1 cm de -66% e + 101%, respectivamente, quando o calculo foi efetuado por um z nominal de 2,5cm, e de 17% a + 19%, por um z nominal de 11,0 cm. Alem de identificar relevantes inconsistencias entre os valores fornecidos pelos metodos, verificou-se que os valores de difusividade termica aparente e, portanto, do fluxo de calor na superficie do solo, podem ser significativamente afetados por eventuais erros de posicionamento de sondas termicas.
Palavras-Chave: | Difusividade térmica; Fluxo de calor.
Thesagro: | Solo; Temperatura.
Thesaurus Nal: | Soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CNPS - (8690-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS
CNPS-UEPR - (3330-1) - ADD - AP - PP - 631.43 - A635i - 2017.03810 - DIS