Data/hora: 22/06/2024 14:13:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	19/01/2012	
Data da última atualização: 	19/01/2012	
Autoria: 	ARAGAO, R. de; CRUZ, M. A. S.	
Afiliação: 	RICARDO DE ARAGAO, UFS; MARCUS AURELIO SOARES CRUZ, CPATC.	
Título: 	Avaliação do desempenho do sistema KINEROS2-AGWA numa bacia hidrográfica no Estado de Sergipe.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 19., 2011, Maceió. Anais. Maceió: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2011. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A modelagem hidrossedimentológica distribuída quando aplicada a bacias hidrográficas fornece, dentre outras informações volume escoado sobre a superfície e a produção de sedimentos para um evento ou uma sequência de eventos de precipitação. Entretanto, sua aplicação depende de dados confiáveis para a sua parametrização, que nem sempre estarão disponíveis. Dentre as abordagens para suprir os valores dos parâmetros destes modelos está o emprego de Sistemas de informações geográficas (SIG) a eles acoplados. Neste trabalho o modelo KINEROS2 acoplado a um SIG (sistema AGWA) foi aplicado à sub-bacia do rio Japaratuba-Mirim, secção Fazenda Pão de Açúcar (136 km2), em Sergipe, visando avaliar o desempenho deste através da comparação dos resultados obtidos com aqueles obtidos via o emprego do mesmo modelo no seu formato padrão e parametrizado previamente. Os resultados mostram que os parâmetros gerados pelo SIG não levaram aos resultados satisfatórios e somente após a modificação de alguns parâmetros o modelo foi capaz de simular os eventos de forma compatível com o observado. Assim, fica o alerta para o fato que o uso direto dos parâmetros gerados automaticamente no sistema AGWA para o KINEROS2 poderá não fornecer bons resultados.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (22764-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS