Data/hora: 21/06/2024 13:14:03

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 28/03/2006
Data da última atualização: | 28/03/2006
Autoria: | VIEIRA, D. C.; ASSIS, O. B. G.
Título: | Caracterização de suportes porosos para imobilização de biopolímeros.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO INTERUNIDADES DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS-SICEM, 2., 1999. p. 86-87.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho, foram avaliados os efeitos dos sais NaCl e MgCO3 empregados na preparação de suportes vítreos, pelo método de preenchimento (filler principle) segundo técnica introduzida por Sibers et al. Esses sais são adicionais como agentes formadores de poros (não sinterizáveis) e solúveis em água.
Palavras-Chave: | Filler principle; Materiais porosos vítreos; Método de preenchimento; Suportes porosos.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9674-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00151 -  - 1999.00151 - DIS