Data/hora: 15/06/2024 07:54:04

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 17/03/2009
Data da última atualização: | 07/10/2023
Autoria: | SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; MARTINS, N. L.; ATAIDES, M. A. de; SILVA, L. D. da; TOMAZ, A.
Afiliação: | JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; NILO LOPES MARTINS, CNPAF; MARCOS ANTONIO DE ATAIDES, CNPAF; LINDOMAR DIAS DA SILVA, CNPAF; APARECIDO TOMAZ, CNPAF.
Título: | Trilhadora de feijoeiro: contribuição tecnológica para a sustentabilidade da agricultura familiar: redução de trabalho e do tempo de trilhamento do feijoeiro.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000.
Descrição Física: | 1 Folder.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Das operações utilizadas no feijoeiro, a colheita é uma das mais importantes, seja por seu elevado custo operacional como por refletir na produção e na qualidade do produto. Esta operação demanda grande parte da mão-de-obra destinada à produção nas pequenas lavouras que, em geral, emprega o trilhamento manual, batendo as plantas com malho para o desprendimento das sementes. Este método de trilhamento induz a uma baixa capacidade de trabalho e limita a expansão da área de cultivo. Apresentou capacidade de trilhamento de 176 Kg/h de trabalho, perda de sementes por deficiência de trilhamento de 1,9%, impurezas deixadas nas sementes de 1,5%, dano mecânico nas sementes de 6,5% e consumo de combustível de 1,7 l/h.
Thesagro: | Agricultura familiar; Equipamento agrícola; Feijão; Implemento agrícola; Trilhadeira.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80559/1/trilhadora2.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (28053-1) - UMT - FD - PP - 2000.002 -  - 2000.002 - DIS