Data/hora: 17/06/2024 15:27:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 21/02/2006
Data da última atualização: | 21/02/2006
Autoria: | AZEREDO, R. B. de V.; COLNAGO, L. A.
Título: | Análise quantitativa pela técnica de RMN em estado-estacionário.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, 7., 1999, Angra dos Reis. Resumos... [Rio de Janeiro]: AUREMN, 1999. p. 119-120.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Mesmo estando restrita à análise de isótopos de alta abundância natural, tais como 1H e 19F, a baixa sensibilidade da espectroscopia de RMN em baixo campo é um obstáculo que muitas vezes pode desencorajar sua utilização. Uma vez que análises quantitativas podem se beneficiar em termos de sensibilidade quando operando em regime de estado-estacionário [1-2], inestigou-se neste trabalho a linearidade do sinal de RMN  em estaod-estacionário com a variação da concentração.
Palavras-Chave: | Estado-estacionário; RMN.
Thesagro: | Análise Quantitativa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9430-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00012 -  - 1999.00012 - DIS