Data/hora: 21/06/2024 11:59:16

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 20/05/1998
Data da última atualização: | 07/08/2019
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; AZEVEDO, C. A. V. de.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSÉ MONTEIRO SOARES, CPATSA.
Título: | Uniformidade de distribuicao de agua na superficie e no perfil do solo, irrigado com o microaspersor Rain-Bird QN-14.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 26., 1997, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SBEA: UFPB, 1997.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi avaliado, em condições, o Co eficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das lâminas de água aplicadas na superfície e distribuídas no perfil do solo, nas profundidade de 0-0,20; 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m tendo sido obtido, os coeficientes de 42,61; 64,90; 79,04 e 84,06 %, respectivamente. Observou-se também que o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) da redistribuição d a lâmina de água no perfil do solo aumentou com a profundidade d as camadas.
Palavras-Chave: | Distribuicao; Distribution; Microaspersor; Rain-Bird QN-14.
Thesagro: | Água; Irrigação.
Thesaurus Nal: | sprinkler irrigation; water.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7676/1/OPB1232.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7676-1) - UPC - AA - CD - 07 -  -  - DIS