Data/hora: 22/09/2024 19:56:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	10/01/2000	
Data da última atualização: 	29/08/2024	
Autoria: 	NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; AZEVEDO, C. A. V. de.	
Afiliação: 	TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.	
Título: 	Uniformidade de distribuição de água na superfície e no perfil do solo irrigado com o microaspersor Rain-Bird QN-14.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 3. n. 3, p. 304-308, 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Avaliando-se, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das laminas de agua aplicadas na superficie e de suas respectivas distribuicoes no perfil do solo, nas profundidades de 0 - 0,20, 0,20 - 0,40 e 0,40 - 0,60 m, para o microaspersor Rain-Bird QN14, em condicoes de campo, constatou-se que os valores de CUC foram da ordem de 42,61,64,90,79,04 e 84,06%, respectivamente. Observou-se tambem, que os valores de CUC das laminas de agua redistribuidas no perfil do solo aumentou com a profundidade. O baixo valor de CUC para precipitacao das laminas de agua na superficie do solo nao exerceu influencia nos coeficientes de uniformidade de distribuicao da umidade no perfil do solo, exceto para a camada de 0 - 0,20 m.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente de uniformidade; Lamina de irrigação.	
Thesagro: 	Distribuição de Água; Irrigação; Microaspersão.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation; Water distribution; Water management; Water use efficiency.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178796/1/Revista-Brasileira-de-Engenharia-Agricola-e-Ambiental-v.3n3-p.-304-3081999.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (8538-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS