Data/hora: 13/06/2024 06:59:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	20/05/1998	
Data da última atualização: 	07/08/2019	
Autoria: 	NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; AZEVEDO, C. A. V. de.	
Afiliação: 	TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSÉ MONTEIRO SOARES, CPATSA.	
Título: 	Uniformidade de distribuicao de agua na superficie e no perfil do solo, irrigado com o microaspersor Rain-Bird QN-14.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 26., 1997, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SBEA: UFPB, 1997.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi avaliado, em condições, o Co eficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das lâminas de água aplicadas na superfície e distribuídas no perfil do solo, nas profundidade de 0-0,20; 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m tendo sido obtido, os coeficientes de 42,61; 64,90; 79,04 e 84,06 %, respectivamente. Observou-se também que o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) da redistribuição d a lâmina de água no perfil do solo aumentou com a profundidade d as camadas.	
Palavras-Chave: 	Distribuicao; Distribution; Microaspersor; Rain-Bird QN-14.	
Thesagro: 	Água; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	sprinkler irrigation; water.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7676/1/OPB1232.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7676-1) - UPC - AA - CD - 07 -  -  - DIS