Data/hora: 13/06/2024 01:13:20

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 05/07/1996
Data da última atualização: | 10/04/2024
Autoria: | MILLAR, A. A.; AZEVEDO, H. M. de; POSSIDIO, E. L. de.
Afiliação: | AGUSTIN ANTONIO. MILLAR, CPATSA; HAMILTON M. DE AZEVED0, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; EDSON LUSTOSA DE POSSIDIO, CPATSA.
Título: | Metodologia para adequacao de parametros do metodo de irrigacao por sulcos para uso pela assistencia tecnica.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 13, n. 2, p. 75-82, 1978.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Descreve-se uma metodologia de analise e representacao de dados de pesquisa sobre parametros do metodo de irrigacao por sulcos. Na coleta de ados usou-se um oxissolo (latossolo 37 AB) do Projeto de Irrigacao de Bebedouro. Fizeram-se determinacoes de densidade aparente, curvas de retencao de umidade, infiltracao ao nivel de 50% de agua disponivel, e testes de avanco de agua em sulcos com diferentes declividades e vazoes: 0,15% (2,5 - 3,1 - 4 - 5 litros/seg.), 0,24% (2 - 2,5 - 3 litros/seg.) e 0,37% (1 - 1,5 - 2,5 litros/seg.). A profundidade efetiva do sistema radicular das culturas e definida em funcao do ciclo fenologico. A vazao maxima nao-erosiva e mais eficiente foi definida a partir dos dados dos testes de avanco de agua nos sulcos, sendo que se as combinacoes mais eficientes de vazao-declividade foram: 2,5 litros/seg. -0,15%, 2 litros/seg. -0,24% e 1,5 litros/seg. -0,37%. Os dados foram analisados para responder a pergunta "quando irrigar", construindo-se nomogramas para menejo de irrigacao, visando seu uso rapido pela assistencia tecnica. Os nomogramas, usados em forma sequencial, permitem definir: profundidade efetiva das raizes em funcao do tempo apos o plantio, lamina de reposicao em funcao do nivel de agua disponivel e profundidade do sistema radicular, vazao mais eficiente em funcao da declividade dos sulcos, eficiencia de aplicacao em funcao do comprimento de sulcos e combinacao vazao-declividade, e tempo de irrigacao em funcao da lamina bruto e comprimento de sulcos. A metodologia pode ser extrapolada e deve ser aplicada em cada solo.
Palavras-Chave: | Infiltration; Sulco.
Thesagro: | Infiltração; Irrigação; Método.
Thesaurus Nal: | furrow irrigation.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/144485/1/7565-1.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197672/1/Metodologia-para-adequacao-de-parametros.pdf

Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (7565-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (63811-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS