Data/hora: 06/06/2024 09:03:08

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 07/12/2023
Data da última atualização: | 07/12/2023
Autoria: | BARBOSA, A. de M.; REBELO, V. S. M.; MARTORANO, L. G.; GIACON, V. M.
Afiliação: | Andrezza de Melo Barbosa, UFAM; Viviane Siqueira Magalhães Rebelo, UFAM; LUCIETA GUERREIRO MARTORANO, CPATU; Virginia Mansanares Giacon, UFAM.
Título: | Caracterização de partículas de açaí visando seu potencial uso na construção civil.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Revista Matéria, v. 34, n. 3, artigo e-12435, 2019.
DOI: | 10.1590/S1517-707620190003.0750
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na Amazônia, o principal potencial de contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), está no aproveitamento de resíduos da agroindústria para uso na construção civil, como alternativa de novos materiais sustentáveis. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial uso de partículas de resíduos de açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatoria) caracterizando-as física, química, térmica e morfologicamente. Foram realizados ensaios de densidade por picnometria, verificação de teor de umidade, e dos teores de lignina, celulose e extrativos, de acordo com os parâmetros normativos da TAPPI 204, 211 e 222. O resultado da densidade média das partículas é de 1,49 g.cm-3, com teor de umidade variando de 2 a 6%. Em relação à composição química, observou-se maiores teores de lignina e extrativos, e redução de celulose em relação à outras fibras vegetais. Através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), observou-se a presença somente do endocarpo do caroço de açaí nas partículas de 8 e 14 Tyler, e maior predominância de fibras nas partículas de 48, 100 e 200 Tyler. O conhecimento das características físico-químicas das partículas de resíduo de açaí faz-se necessário para subsidiar etapas de processamento de compósitos com uso destes materiais. Além disso, a utilização de um resíduo como o caroço do açaí potencializa a redução dos impactos ambientais, fornecendo, principalmente para a construção civil, a possibilidade de produção de novos materiais mais ecológicos, gerando indicadores de sustentabilidade nas edificações da Amazônia.
Palavras-Chave: | Construção civil; Construção sustentável; Resíduos agroindustriais.
Thesagro: | Açaí; Euterpe Oleracea; Material de Construção; Resíduo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159314/1/Caracterizacao-de-particulas.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (59266-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS