Data/hora: 22/06/2024 02:22:00

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/01/2008
Data da última atualização: | 16/01/2008
Autoria: | BATISTA, D. C.; CARVALHO, A. M. de.
Título: | Avaliação do desempenho operacional de uma serraria através de estudo do tempo, endimento e eficiência Abstract.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 75, p. 31-38, set. 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo deste estudo foi determinar o tempo gasto na produção de madeira de uma serraria de pequeno porte no distrito de Santanésia, município de Piraí, sul do Estado do Rio de Janeiro, visando avaliar a sua eficiência operacional e desempenho. Os resultados obtidos sugeriram uma baixa eficiência operacional na linha de produção I, predominando as atividades não produtivas, enquanto que na linha de produção II o trabalho produtivo foi superior às demais atividades. A serraria apresentou um bom desempenho, uma
vez que o rendimento médio em madeira serrada observado foi o mesmo daquele encontrado na bibliografia especializada para as serrarias nacionais, e a eficiência equiparou-se à das serrarias norte-americanas de mesmo nível de automação.

Palavras-Chave: | Eficiência; Estudo do tempo.
Thesagro: | Rendimento; Serraria.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42260-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS